|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **设备名称** | **数量** | **预算单价（万元）** | **预算总金额（万元）** |
| 5 | 耳鼻喉科内窥镜系统 | 1 | 30 | 30 |
| **主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）：**   1. 具备高清晰度图像输出，支持多种角度镜头以适应不同解剖结构；配备良好的照明系统，提供足够的亮度和色温；具备图像采集、存储、编辑功能，支持一键抓拍和录像；能够与计算机系统连接，便于病历管理和远程会诊；具备多种图像处理功能，如电子放大、对比度调节、色彩优化等，以提高病变辨识度。 | | | | |
| **交货时间：**合同签订后30日内。 | | | | |
| **售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求）**  1.整机2年质保。  2.提供无限次专业、系统的现场培训服务，使采购人能熟悉使用。  3.质保期内，免费升级所有新的软件和功能。  4.设备软件终身免费维修维护。  5.数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 | | | | |

广东医科大学附属医院雷州医院医疗设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：五官科