|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **设备名称** | **数量** | **预算单价（万元）** | **预算总金额（万元）** |
| 10 | 非接触性眼压计 | 1 | 14.8 | 14.8 |
| **主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）：** 1. 具备非接触式测量功能，利用可控空气脉冲或光学方法测量眼内压，无需接触眼球，避免交叉感染；具备自动对焦、三维眼球追踪、自动测量等功能，操作简便且测量快速；配备清晰的显示屏和打印功能，便于结果读取和记录。
 |
| **交货时间：**合同签订后30日内。 |
| **售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求）**1.整机2年质保。2.提供无限次专业、系统的现场培训服务，使采购人能熟悉使用。3.质保期内，免费升级所有新的软件和功能。4.设备软件终身免费维修维护。5.数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。 |

广东医科大学附属医院雷州医院医疗设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：五官科